Die folgenden Blätter sind rot zu markieren oder auf rotem Papier auszudrucken.

Der rot markierte Calliope-Mikrocontroller wird mit dem Programm ‚Team rot‘ programmiert und zeigt dies durch ein kurzes Aufleuchten der RGB-LED in rot beim Programmstart.

Zu verstecken ist der Buchstabe ④N, z. B. auf einem Klebezettel unter einer Klappe des Werkzeugkastens. Alternativ kann das letzte Blatt ausgegeben werden, auf dem das N als QR-Code dargestellt ist.

# ① Morsecode

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t –  | m – –  | o– – –  | ch – – – –  |
| ö – – – •  |
| g – – •  | q – – • –  |
| z – – • •  |
| n – •  | k – • –  | y – • – –  |
| c – • – •  |
| d – • •  | x – • • –  |
| b – • • •  |
| e •  | a • –  | w • – –  | j • – – –  |
| p • – – •  |
| r • - •  | ä • – • –  |
| l • – • •  |
| i • •  | u • • –  | ü • • – –  |
| f • • – •  |
| s • • •  | h • • • •  |

|  |  |
| --- | --- |
| a | • –  |
| b | – • • •  |
| c | – • – •  |
| d | – • •  |
| e | •  |
| f | • • – •  |
| g | – – •  |
| h | • • • •  |
| i | • •  |
| j | • – – –  |
| k | – • –  |
| l | • – • •  |
| m | – –  |
| n | – •  |
| o | – – –  |
| p | • – – •  |
| q | – – • –  |
| r | • - •  |
| s | • • •  |
| t | –  |
| u | • • –  |
| v | • • • –  |
| w | • – –  |
| x | – • • –  |
| y | – ±– –  |
| z | – – • •  |

adres**s**at

**a**dresse

a**n**sage

antrie**b**

a**t**rium

# Nachricht

DGGLHUH LLL CX GHU FRGHCDKO GFFFALL

# ② Abkürzungen und Grussformeln im Amateurfunk

55 viel **E**rfolg

73 viele **G**rüße

88 Liebe und **K**üsse

99 verschwinde

tx **S**ender (transmitter)

rx Empfänge**r** (receiver)

tr**x** Sendeempfänger (transceiver)

pse **b**itte (please)

hi **l**achen

**c**ul bis später (see you later)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|  |  |  |  |  |

# ③ Einkaufsliste

**A**pfel

**B**rokkoli

**C**ouscous

**F**alafel

**G**rapefruit

**H**umus

**I**ngwer

**J**oghurt

**K**okosnuss

**M**atjes

**N**ata

**O**range

**P**esto

**Q**uitte

**S**alat

**W**alnuss

# ④ QR-Code

