Die folgenden Blätter sind gelb zu markieren oder auf gelbem Papier auszudrucken.

Der gelb markierte Calliope-Mikrocontroller wird mit dem Programm ‚Team gelb‘ programmiert und zeigt dies durch ein kurzes Aufleuchten der RGB-LED in gelb beim Programmstart.

Zu verstecken ist der Buchstabe ④A, z. B. auf einem Klebezettel unter einer Klappe des Werkzeugkastens. Alternativ kann das letzte Blatt ausgegeben werden, auf dem das A als QR-Code dargestellt ist.

# ① Morsecode

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t – | m – – | o– – – | ch – – – – |
| ö – – – • |
| g – – • | q – – • – |
| z – – • • |
| n – • | k – • – | y – • – – |
| c – • – • |
| d – • • | x – • • – |
| b – • • • |
| e • | a • – | w • – – | j • – – – |
| p • – – • |
| r • - • | ä • – • – |
| l • – • • |
| i • • | u • • – | ü • • – – |
| f • • – • |
| s • • • | h • • • • |

|  |  |
| --- | --- |
| a | • – |
| b | – • • • |
| c | – • – • |
| d | – • • |
| e | • |
| f | • • – • |
| g | – – • |
| h | • • • • |
| i | • • |
| j | • – – – |
| k | – • – |
| l | • – • • |
| m | – – |
| n | – • |
| o | – – – |
| p | • – – • |
| q | – – • – |
| r | • - • |
| s | • • • |
| t | – |
| u | • • – |
| v | • • • – |
| w | • – – |
| x | – • • – |
| y | – ±– – |
| z | – – • • |

r**a**dfahrer

ra**d**io

radiu**m**

rad**l**er

ra**n**dom

# Nachricht

DGGLHUH LLL CX GHU FRGHCDKO PPPPGFFYLLL

# ② Abkürzungen und Grussformeln im Amateurfunk

55 viel **E**rfolg

73 viele **G**rüße

88 Liebe und **K**üsse

99 verschwinde

tx **S**ender (transmitter)

rx Empfänge**r** (receiver)

tr**x** Sendeempfänger (transceiver)

pse **b**itte (please)

hi **l**achen

**c**ul bis später (see you later)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|  |  |  |  |  |

# ③ Einkaufsliste

**A**pfel

**B**rokkoli

**C**ouscous

**F**alafel

**G**rapefruit

**H**umus

**I**ngwer

**J**oghurt

**K**okosnuss

**M**atjes

**N**ata

**O**range

**P**esto

**Q**uitte

**S**alat

**W**alnuss

# ④ QR-Code

